Załącznik nr 1

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (wraz z wniesieniem) do Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (ul. Katowicka 54, pok. 211), fabrycznie nowego, nigdy nie instalowanego, urządzenia umożliwiającego kolorowe drukowanie, kopiowanie i skanowanie – plotera wielkoformatowego ze zintegrowanym funkcjonalnie skanerem.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

1. dostarczenie startowego oryginalnego kompletu atramentów,
2. dostarczenie dodatkowego kompletu oryginalnych atramentów (min. 90 ml/pojemnik),
3. dostarczenie i zainstalowanie zgodnego oprogramowania oraz wydanie
4. licencji (jeśli jest wymagana) do pełnoprawnego użytkowania
5. oprogramowania,
6. instalację, konfigurację i uruchomienie urządzenia,
7. szkolenie z obsługi i konserwacji urządzenia,
8. serwis gwarancyjny (w tym bezpłatne przeglądy gwarancyjne).

Specyfikacja minimalnych parametrów urządzenia:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Parametry minimalne** |
| **SKANER** |  |
| Interfejs użytkownika | 3 cale LCD |
| Rozdzielczość optyczna (dpi) | 600 |
| Rozdzielczość skanowania (dpi) | 200, 300, 600 |
| Tryb skanowania | 24-bitowy kolor RGB, 8-bitowa skala szarości |
| Ścieżka papieru | Wejście z przodu, wyjście z tyłu |
| Możliwość zapisania ustawień niestandardowych | TAK |
| Automatyczne wykrywanie rozmiaru papieru | TAK |
|  |  |
| **DRUKARKA** |  |
| Jakość wydruku (dpi) | 2400x1200  |
| Liczba zbiorników z atramentem |  5 |
| Liczba głowic drukujących | 1 szt. |
| Maksymalna szerokość papieru | 914 mm (36 cali) |
| Szerokość linii | min. 0,02 mm |
| Dokładność linii | +/- 0,1% |
| Standardowa ilość pamięci RAM | 256 MB |
| Ładowanie nośników | Od góry |
| Drukowanie bez marginesów | TAK |
| Wyłączenie automatycznego modułu cięcia | TAK |
| Opcja podglądu przed drukowaniem | TAK |
| Interfejs | 10/100/1000Base-TX, USB 2.0 |
| Podstawa urządzenia wraz z koszem | TAK |
|  |  |