Świętochłowice, 19.07.2012 r.

ZPU. 271.29.761.2012

 **wszyscy uczestnicy postępowania**

 **ubiegający się o udzielenie zamówienia**

 **publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę skateparku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „ Skałka” ul. Bytomska 40 w Świętochłowicach - I etap.

Działając w trybie art.38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. nr 113, poz. 759, z póżn. zm.) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania, dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1.

Pozycja nr 8 obmiaru „Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z ziemi magazynowanej w hałdach; grunt kat. III – załadunek i transport ziemi” przewiduje transport 249,24 m³ ziemi. W pozycji nr 9 „Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) krotność 4” podano obmiar 112,0 m³ . Czy w pozycji nr 9 nie powinno być 249,24 m³ ?

Odpowiedź

*W pozycji 9*„ *Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) krotność 4” powinien być obmiar 249,24m2.*

Pytanie 2.

Czy pozycja nr 16 obmiaru „Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylowej szerokiej zbiorników, basenów itp. – ułożenie geowłókininy separacyjno – filtracyjnej” nie powinna obejmować krotności 2?

Odpowiedź

*W pozycji 16 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylowej szerokiej zbiorników, basenów itp. – ułożenie geowłókininy separacyjno – filtracyjnej” nie powinno być krotności x 2 do obmiaru.*

Pytanie 3.

Czy w pozycji nr 19 „Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylowej szerokiej zbiorników, basenów itp. krotność 2” prawidłowo podano krotność 2?

Odpowiedź

*W pozycji nr 19 „Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylowej szerokiej zbiorników, basenów itp. krotność 2” powinna być w tym przypadku krotność x 2*

Pytanie 4.

Jaką należy przyjąć szerokość korytek polimerowobetonowych w pozycji nr 24 obmiaru?

Odpowiedź

*Należy zastosować szerokość korytek polimerowo betonowych 13 cm z rusztem żeliwnym kl.C 250*

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dysponuje rysunkami, planami sytuacyjnymi, opisami skateparku?

Odpowiedź

*Zamawiający w załączeniu przekazuje 7 rysunków, w tym rys. 7 będący wizualizacją skateparku.*

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe odpowiedzi stanowią integralną część, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy tym z uwagi na zakres odpowiedzi oraz termin ich udzielenia nie zachodzą przesłanki do przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia w związku z udzielonymi wyjaśnieniami nie ulegnie zmianie.

 Przewodnicząca Komisji Przetargowej

 Alicja Żebro